SICOMET 50, 20 g Láhev SICOMET 50 BO20G EN/DE SICOMET 50 SICOMET 50 je čiré, nízkoviskózní, etyl-kyanoakrylátové lepidlo. Tento produkt je určen pro okamžité vysokopevnostní lepení plastů a elastomerů a je vhodný pro lícované díly s velmi malými nebo téměř nulovými spárami. Vytvrzovací proces spouští běžná vzdušná vlhkost a lepidlo dosahuje velmi rychle konečné pevnosti. Produkt může být používán za provozních teplot do +80 °C (+176 °F) a krátkodobě až do teploty +100 °C (+212 °F). Čiré kyanoakrylátové vteřinové lepidlo pro zajištění vysokopevnostních spojů u plastů a pryží. Může být použito až do teplot +80 °C (+176 °F) Rychle dosahuje konečné funkční pevnosti Krátkodobě může být použito i za teplot do +100 °C (+212 °F) Vytvrzuje za běžné vzdušné vlhkosti Vhodné pro plasty, pryže a kovy Rychle vytvrzující lepidlo pro lepení plastů a elastomerů. Sicomet IDH 268633 Sicomet 50 IDH 268633 je velmi rychlé lepidlo pro lepení plastů, pryže, pryžových profilů, šňůr a výlisků. Vyznačuje se nízkou viskozitou. Je obvzláště vhodný pro lepení kombinace plast - elastomer, plast - plast.   Pokud je to nutné, může být zvýšena rychlost vytvrzování pomocí urychlovače Sicomet HI-Speed BS aktivátor. Pevnost spoje obtížně lepitelných materiálů lze zvýšit aplikací primeru Sicomet Power Primer.
 Technické parametry:

 Chemický typ: kyanoakrylát
 Barva: čirý až bezbarvý
 Viskozita: 15 - 22  [mPa.s]
 Pevnost ve smyku: 14 - 20 [N/mm2]
 Teplotní odolnost: - 20 až +80 [°C]
 Rychlost vytvrzení: dle materiálu 3 - 35 [s]

 .
 Henkel - Sichel - Sicomet 50 vteřinové lepidlo - IDH: 268633 - Katalogové číslo: 38850040

 Sicomet 50 je velmi rychlé lepidlo pro lepení plastů, pryže, pryžových profilů, šňůr a výlisků. Vyznačuje se nízkou viskozitou. Je obvzláště vhodný pro lepení kombinace plast - elastomer, plast - plast.
 Pokud je to nutné, může být zvýšena rychlost vytvrzování pomocí urychlovače Sicomet HI-Speed BS aktivátor. Pevnost spoje obtížně lepitelných materiálů lze zvýšit aplikací primeru Sicomet Power Primer. Technické parametry:

 Chemický typ: kyanoakrylát
 Barva: čirý až bezbarvý
 Viskozita: 15 - 22 [mPa.s]
 Pevnost ve smyku: 14 - 20 [N/mm2]
 Teplotní odolnost: - 20 až +80 [°C]
 Rychlost vytvrzení: dle materiálu 3 - 35 [s]

 .

 Tento produkt naleznete v následujících kategoriích

 Lepidla a tmely
 Lepidla vteřinová
 Dle lepeného materiálu
 Plasty a pryže

 Lepidla a tmely
 Lepidla vteřinová
 Dle teplotní odolnosti
 Do 80 °C

 Lepidla a tmely
 Lepidla vteřinová
 Dle viskozity
 Do 40 Pa.s

 Lepidla a tmely
 Lepidla vteřinová

   Prezrite si Sicomet 50 - 20 g sekundové lepidlo. SICOMET 50 je čiré, nízkoviskózní, etyl-kyanoakrylátové lepidlo. Tento produkt je určen pro okamžité vysokopevnostní lepení plastů a elastomerů a je vhodný pro lícované díly s velmi malými nebo téměř nulovými spárami. Vytvrzovací proces spouští běžná vzdušná vlhkost a lepidlo dosahuje velmi rychle konečné pevnosti. Produkt může být používán za provozních teplot do +80 °C (+176 °F) a krátkodobě až do teploty +100 °C (+212 °F). SICOMET 50 Čiré kyanoakrylátové vteřinové lepidlo pro zajištění vysokopevnostních spojů u plastů a pryží. SICOMET 50 je čiré, nízkoviskózní, etyl-kyanoakrylátové lepidlo. Tento produkt je určen pro okamžité vysokopevnostní lepení plastů a elastomerů a je vhodný pro lícované díly s velmi malými nebo téměř nulovými spárami. Vytvrzovací proces spouští běžná vzdušná vlhkost a lepidlo dosahuje velmi rychle konečné pevnosti. Produkt může být používán za provozních teplot do +80 °C (+176 °F) a krátkodobě až do teploty +100 °C (+212 °F). Vteřinové lepidlo Sicomet 50 s nízkou viskozitou pro plasty a elastomery - IDH: 268633. prodej technického sortimentu - lepidla Sicomet, ložiska, řemeny, oleje, maziva. Sicomet 50 je čiré, nízkoviskózní, etyl-kyanoakrylátové lepidlo. Tento produkt je určen pro okamžité vysokopevnostní lepení plastů a elastomerů a je vhodný pro lícované díly s velmi malými nebo téměř nulovými spárami. Vytvrzovací proces spouští běžná vzdušná vlhkost a lepidlo dosahuje velmi rychle konečné pevnosti. Produkt může být používán za provozních teplot do +80 °C (+176 °F) a krátkodobě až do teploty +100 °C (+212 °F). Sicomet 50 je velmi rychlé lepidlo pro lepení plastů, pryže, pryžových profilů, šňůr a výlisků. Vyznačuje se nízkou viskozitou. Je obvzláště vhodný pro lepení kombinace plast - elastomer, plast - plast. Pokud je to nutné, může být zvýšena rychlost vytvrzování pomocí urychlovače Sicomet HI-Speed BS aktivátor. Pevnost spoje obtížně lepitelných materiálů lze zvýšit aplikací primeru Sicomet Power Primer. Henkel - Sichel - Sicomet 50 vteřinové lepidlo - IDH: 268633 - Katalogové číslo: 38850040 Sicomet 50 je čiré, nízkoviskózní, etyl-kyanoakrylátové lepidlo. Tento produkt je určen pro okamžité vysokopevnostní lepení plastů a elastomerů a je vhodný pro lícované díly s velmi malými nebo téměř nulovými spárami. Vytvrzovací proces spouští běžná vzdušná vlhkost a lepidlo dosahuje velmi rychle konečné pevnosti. Produkt může být používán za provozních teplot do +80 °C (+176 °F) a krátkodobě až do teploty +100 °C (+212 °F). Sicomet 50 IDH 268633 je velmi rychlé lepidlo pro lepení plastů, pryže, pryžových profilů, šňůr a výlisků. Vyznačuje se nízkou viskozitou. Je obvzláště vhodný pro lepení kombinace plast - elastomer, plast - plast.   Pokud je to nutné, může být zvýšena rychlost vytvrzování pomocí urychlovače Sicomet HI-Speed BS aktivátor. Pevnost spoje obtížně lepitelných materiálů lze zvýšit aplikací primeru Sicomet Power Primer. Technické parametry: Chemický typ: kyanoakrylát Barva: čirý až bezbarvý Viskozita: 15 - 22  [mPa. s] Pevnost ve smyku: 14 - 20 [N/mm 2] Teplotní odolnost: - 20 až +80 [°C] Rychlost vytvrzení: dle materiálu 3 - 35 [s] Henkel - Sichel - Sicomet 50 vteřinové lepidlo - IDH: 268633 - Katalogové číslo: 38850040   Sicomet 50 je velmi rychlé lepidlo pro lepení plastů, pryže, pryžových profilů, šňůr a výlisků. Vyznačuje se nízkou viskozitou. Je obvzláště vhodný pro lepení kombinace plast - elastomer, plast - plast. Pokud je to nutné, může být zvýšena rychlost vytvrzování pomocí urychlovače Sicomet HI-Speed BS aktivátor. Pevnost spoje obtížně lepitelných materiálů lze zvýšit aplikací primeru Sicomet Power Primer. Technické parametry: Chemický typ: kyanoakrylát Barva: čirý až bezbarvý Viskozita: 15 - 22 [mPa. s] Pevnost ve smyku: 14 - 20 [N/mm 2] Teplotní odolnost: - 20 až +80 [°C] Rychlost vytvrzení: dle materiálu 3 - 35 [s] Tento produkt naleznete v následujících kategoriích Lepidla a tmely Lepidla vteřinová Dle lepeného materiálu Plasty a pryže Lepidla a tmely Lepidla vteřinová Dle teplotní odolnosti Do 80 °C Lepidla a tmely Lepidla vteřinová Dle viskozity Do 40 Pa. s Lepidla a tmely Lepidla vteřinová   Sicomet 50 je čiré, nízkoviskózní, etyl-kyanoakrylátové lepidlo. Tento produkt je určen pro okamžité vysokopevnostní lepení plastů a elastomerů a je vhodný pro lícované díly s velmi malými nebo téměř nulovými spárami. Vytvrzovací proces spouští běžná vzdušná vlhkost a lepidlo dosahuje velmi rychle konečné pevnosti. Produkt může být používán za provozních teplot do +80 °C (+176 °F) a krátkodobě až do teploty +100 °C (+212 °F). Sicomet 50Čiré kyanoakrylátové vteřinové lepidlo pro zajištění vysokopevnostních spojů u plastů a pryží. Sicomet 50 je čiré, nízkoviskózní, etyl-kyanoakrylátové lepidlo. Tento produkt je určen pro okamžité vysokopevnostní lepení plastů a elastomerů a je vhodný pro lícované díly s velmi malými nebo téměř nulovými spárami. Vytvrzovací proces spouští běžná vzdušná vlhkost a lepidlo dosahuje velmi rychle konečné pevnosti. Produkt může být používán za provozních teplot do +80 °C (+176 °F) a krátkodobě až do teploty +100 °C (+212 °F).